设备的三元组信息：



{

"ProductKey": "a1g7Ia7SVDJ",

"DeviceName": "foodRemainingDetection",

"DeviceSecret": "lPxHIz9aK9LWSFG3DfLqQrofOJfLgzHX"

}

订阅和发布主题的URL：

/sys/a1g7Ia7SVDJ/foodRemainingDetection/thing/event/property/post 发布

/sys/a1g7Ia7SVDJ/foodRemainingDetection/thing/service/property/set 订阅

使用阿里云获取的三元组信息进行接入的时候,往往需要加密生成接入信息之后才能进行接入,因此我根据阿里云提供的加密工具实现了一个阿里云物联网平台mqtt接入：

【密码生成网站】：<https://x223222981.gitee.io/aliyun_mqttpassword_get/>



URL: a1g7Ia7SVDJ.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com


Port: 1883


ClientID: 654321|securemode=3,signmethod=hmacsha1|

Username: foodRemainingDetection&a1g7Ia7SVDJ


Password: 58025118717A96F725B5AF6C421E07F5451C9AA0


订阅：





发布：







云端运行日志：

